SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( TM_183_252_6a
	Type ( Engine )
	WagonShape( TM_183_252_6a.s )
	Size( 3.1m 4.768m 22.38m )
	Mass( 45.8t )
	WheelRadius( 0.5m )
	InertiaTensor( Box (3.1m 4.8m 22.28m) )
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m 1e6N/m )
			Break ( 1.1e8N 1.1e8N )
			r0 ( 20cm 40cm )
		)
		comment( CouplingHasRigidConnection () )
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	
	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 4cm )
	DerailRailForce ( 2.5*250e3lbs )
	DerailBufferForce ( 200kN )
	NumWheels (	8 )
	Friction (
		680N/m/s		0		1mph		14.02N/m/s	1.8
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)
	AntiSlip ()

	BrakeEquipmentType( 
		"Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )

	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce ( 100kN )
	
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 110 )
	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 30 )
	MaxApplicationRate( 25 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 20 )
	EmergencyResCapacity( 10 )
	EmergencyResChargingRate( 25 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 70 )

	IntakePoint ( -0.5 2.0 FuelDiesel )
	PassengerCapacity( 56 )
	Lights( 7
		Light( comment(------ sphere of light )
			Type(1) 
			Conditions( Headlight(4) Unit(2) )
			FadeIn( 0.5 ) FadeOut( 0.5 )
			Cycle(0)
			States(	1
				State(
					Duration( 0.0 )
					LightColour( cdFFE490 )
					Position( 0.0 3.5 12.0 )
					Transition( 0 )
					Radius( 80.0 )
					Angle( 25.0 )
				)
			)
		)
		Light( comment(------ front right red dim )
			Type(0) 
			Conditions( 
				Service (2)
				Control (2)
				Unit(4) 
			)
			FadeIn(  0.5 ) FadeOut( 0.5 )
			Cycle( 0 )
			States( 1
				State(
					LightColour( ffff0000 )
					Position(  0.6  1.65 10.69 )
					Azimuth(   0.0 40.0 40.0 )
					Elevation(   0.0   0.0   0.0 )
					Transition( 0 )
					Radius( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light( comment(------ front left red dim )
			Type(0) 
			Conditions( 
				Service (2) 
				Control (2)
				Unit(4) 
			)
			FadeIn(  0.5 ) FadeOut( 0.5 )
			Cycle( 0 )
			States( 1
				State(
					LightColour( ffff0000 )
					Position(   -0.6  1.65 10.69 )
					Azimuth(   0.0 -40.0 -40.0 )
					Elevation(   0.0   0.0   0.0 )
					Transition( 0 )
					Radius( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light( comment(------ front right white bright )
			Type(0)
			Conditions( 
				Headlight(4) 
				Unit(2) 
			)
			FadeIn(  0.5 ) FadeOut( 0.5 )
			Cycle( 0 )
			States( 1
				State(
					LightColour( cdFFE490 )
					Position(  0.6  1.65 10.69 )
					Azimuth(   0.0 40.0 40.0 )
					Elevation(   0.0   0.0   0.0 )
					Transition( 0 )
					Radius( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light( comment(------ front left white bright )
			Type(0) 
			Conditions( 
				Headlight(4) 
				Unit(2) 
			)
			FadeIn(  0.5 ) FadeOut( 0.5 )
			Cycle( 0 )
			States( 1
				State(
					LightColour( cdFFE490 )
					Position( -0.6  1.65 10.69 )
					Azimuth(   0.0 -40.0 -40.0 )
					Elevation(   0.0   0.0   0.0 )
					Transition( 0 )
					Radius( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light( comment(------ service front right white bright )
			Type(0)
			Conditions( 
				TimeOfDay (2) 
				Unit(2)
				Control(1)
				Service(2)
			)
			FadeIn(  0.5 ) FadeOut( 0.5 )
			Cycle( 0 )
			States( 1
				State(
					LightColour( cdFFE490 )
					Position(  0.6  1.65 10.69 )
					Azimuth(   0.0 40.0 40.0 )
					Elevation(   0.0   0.0   0.0 )
					Transition( 0 )
					Radius( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light( comment(------ service front left white bright )
			Type(0) 
			Conditions( 
				TimeOfDay (2) 
				Unit(2) 
				Control(1)
				Service(2)
			)
			FadeIn(  0.5 ) FadeOut( 0.5 )
			Cycle( 0 )
			States( 1
				State(
					LightColour( cdFFE490 )
					Position(  -0.6  1.65 10.69 )
					Azimuth(   0.0 -40.0 -40.0 )
					Elevation(   0.0   0.0   0.0 )
					Transition( 0 )
					Radius( 0.5 )
				)
			)
		)
	)
		
	

	Inside(
		PassengerCabinFile( TM_183_252_6a.s )
		PassengerCabinHeadPos( 1.0 2.47 -6.5 )
		RotationLimit( 45 180 0 )
		StartDirection( 0 0 0 )
		Sound ( "..//..//GR-SOUND//RTBVT07//GR-RTBVT07eng.sms" )
	)
    	Sound ( "..//..//GR-SOUND//RTBVT07//GR-RTBVT07eng.sms" )
)

Engine ( TM_183_252_6a
	Effects
		(
		DieselSpecialEffects
			(
				comment
				(
					the format of these little blocks is as follow:

					offset.x offset.y offset.z
					normal.x normal.y normal.z
					width in metres

					defining the offset from the shape pivot point
					where steam / smoke should appear, the direction
					it should go and the width of the nozzle
				)

				Exhaust1
				(
					0.0 4.1 9.02
					0 1 0
					0.1
				)
			)
        	)
        
	Wagon ( TM_183_252_6a )
	Type ( Diesel )
	MaxPower( 604kW )
	MaxForce( 28kN )	
	MaxContinuousForce ( 39kN )
	MaxVelocity ( 160kmh )
	MaxCurrent ( 1500A ) 
	WheelRadius( 0.5m )
	Sanding ( 1e9mph )

	NumWheels( 1 )
	MaxTemperature ( 120 )
	MaxOilPressure ( 90 )

 	CabView ( SVT04.cvf )
	HeadOut( 1.7 2.8 8.0 )

	MaxDieselLevel ( 3600gal )
	DieselUsedPerHourAtMaxPower ( 60gal )
	DieselUsedPerHourAtIdle ( 10gal )

	AirBrakesAirCompressorPowerRating( 1.2 )
	AirBrakesMainMinResAirPressure( 0 )
	AirBrakesMainMaxAirPressure( 90 )
	AirBrakesMainResVolume( 8 )
	AirBrakesAirCompressorWattage( 19000 )
	AirBrakesCompressorRestartPressure( 87 )
	AirBrakesAirUsedPerPoundsOfBrakePipePressure( 0.22 )
	AirBrakesIsCompressorElectricOrMechanical( 1 )

	EngineBrakesControllerMinPressureReduction( 6 )
	TrainBrakesControllerMinPressureReduction( 6 )
	EngineBrakesControllerHasProportionalBrake( 1 )
	EngineBrakesProportionalBrakeLag( 0.9 )
	EngineBrakesControllerMaxApplicationRate( 20 )
	TrainBrakesControllerMaxApplicationRate( 20 )
	EngineBrakesControllerMaxReleaseRate( 15 )
	TrainBrakesControllerMaxReleaseRate( 4 )
	EngineBrakesControllerEmergencyApplicationRate( 50 )
	TrainBrakesControllerEmergencyApplicationRate( 50 )
	EngineBrakesControllerMinSystemPressure( 0 )
	TrainBrakesControllerMinSystemPressure( 0 )
	EngineBrakesControllerMaxSystemPressure( 90 )
	TrainBrakesControllerMaxSystemPressure( 90 )
	EngineBrakesControllerEmergencyBrakeTimePenalty( 60 )
	TrainBrakesControllerEmergencyBrakeTimePenalty( 60 )
	EngineBrakesControllerFullServicePressureDrop( 26 )
	TrainBrakesControllerFullServicePressureDrop( 26 )


	DynamicBrakesMinUsableSpeed( 5 )
	DynamicBrakesMaximumEffectiveSpeed( 25 )
	DynamicBrakesMaximumForce( 20000 )
	DynamicBrakesResistorCurrentLimit ( 5000 )
	DynamicBrakesCutInSpeed( 8 )
	DynamicBrakesMaxAirBrakePressure ( 15 )
	DynamicBrakesFadingSpeed( 25 )
	DynamicBrakesDelayTimeBeforeEngaging ( 10 )
	DynamicBrakesMaximumSpeedForFadeOut ( 65 )
	DynamicBrakesEffectAtMaximumFadeOut( 0 )
	DynamicBrakesHigherSpeedCurveExponent( 1 )
	DynamicBrakesLowerSpeedCurveExponent( 1 )
	DynamicBrakesNumberOfControllerNotches( 10 )


	BrakesEngineBrakeType( "Air_single_pipe"  )
	BrakesTrainBrakeType( "Air_single_pipe" )
        BrakesEngineControllers( "Independent, Train, Dynamic" )
        
        EngineBrakesControllerDirectControlExponent( 1 )

	MaxDieselLevel ( 2000gal )
	DieselUsedPerHourAtMaxPower ( 60gal )
	DieselUsedPerHourAtIdle ( 10gal )

	DieselSmokeEffectInitialMagnitude( 1.5 )
	DieselSmokeEffectMaxMagnitude( 1.5 )
	DieselSmokeEffectInitialSmokeRate( 0.5 )
	DieselSmokeEffectMaxSmokeRate( 2.5 )	
	
	DieselEngineIdleRPM( 255 )
	DieselEngineMaxRPM( 904 )
	DieselEngineSpeedOfMaxTractiveEffort( 13mph )        
        DieselEngineMaxRPMChangeRate( 40 )

	DoesHornTriggerBell( 0 )

	EmergencyStopMonitor(
    		MonitoringDeviceMonitorTimeLimit( 0 )
    		MonitoringDeviceAlarmTimeLimit( 0 )
    		MonitoringDevicePenaltyTimeLimit( 0 )
    		MonitoringDeviceCriticalLevel( 0 )
    		MonitoringDeviceResetLevel( 0 )
    		MonitoringDeviceAppliesFullBrake( 0 )
    		MonitoringDeviceAppliesEmergencyBrake( 1 )
    		MonitoringDeviceAppliesCutsPower( 0 )
    		MonitoringDeviceAppliesShutsDownEngine( 0 )
    		)

	AWSMonitor(
		MonitoringDeviceMonitorTimeLimit( -1 )
		MonitoringDeviceAlarmTimeLimit( 5 )
		MonitoringDevicePenaltyTimeLimit( 0 )
		MonitoringDeviceCriticalLevel( 0 )
		MonitoringDeviceResetLevel( 0 )
		MonitoringDeviceAppliesFullBrake( 0 )
		MonitoringDeviceAppliesEmergencyBrake( 1 )
		MonitoringDeviceAppliesCutsPower( 0 )
		MonitoringDeviceAppliesShutsDownEngine( 0 )
		)
	
	EngineVariables( 3600 )
			
        EngineControllers (
            Throttle ( 0 1 0.2 0 
                NumNotches ( 6
                    Notch ( 0   0 Dummy )
                    Notch ( 0.2 0 Dummy )
                    Notch ( 0.4 0 Dummy )
                    Notch ( 0.6 0 Dummy )
                    Notch ( 0.8 0 Dummy )
                    Notch ( 1   0 Dummy )
                )
            )
            Brake_Engine ( 0 1 0.0125 0 
                NumNotches ( 1
                    Notch( 0  1 Dummy )
                )
            )
            Brake_Train ( 0 1 0.0125 0.75 
                NumNotches ( 5
                    Notch( 0    0 TrainBrakesControllerReleaseStart )
                    Notch( 0.3  1 TrainBrakesControllerGraduatedSelfLapLimitedHoldingStart )
                    Notch( 0.85 0 TrainBrakesControllerSuppressionStart )
                    Notch( 0.9  0 TrainBrakesControllerContinuousServiceStart )
                    Notch( 0.95 0 TrainBrakesControllerEmergencyStart )
                )
            )
            Brake_Dynamic ( 0 1 0.11 0 
                NumNotches ( 10 
                	Notch ( 0       0 Dummy )
                    	Notch ( 0.11    0 Dummy )
                  	Notch ( 0.22    0 Dummy )
                   	Notch ( 0.33    0 Dummy )
                   	Notch ( 0.44    0 Dummy )
                   	Notch ( 0.55    0 Dummy )
                   	Notch ( 0.66    0 Dummy )
                   	Notch ( 0.77    0 Dummy )
                   	Notch ( 0.88    0 Dummy )
                   	Notch ( 1       0 Dummy )
                )
            )
            DirControl ( -1 0 1 1 )
            BellToggle( 0 1 0 )
            AWS ( 0 1 0 )
            Sanding ( 0 1 0 )
            Horn ( 0 1 0 )
            Wipers ( 0 1 0 )
            EmergencyStopResetToggle( 0 1 0 )
            EmergencyStopToggle( 0 1 0 )
            Vigilance ( 0 1 0 )
            Headlights ( 0 0.25 1 0 )
            BailOffButton( 0 1 0 )
        )
        
    	Sound ( "..//..//GR-SOUND//RTBVT07//GR-RTBVT07cab.sms" )
    	Name("TM_SVT 183 252-6_a BW Leipzig Hbf West")
    	Description (
	"Bei dem SVT 04 501 der Deutschen Bundesbahn (DB) "+
	"handelt es sich um einen 6achsigen Schnelltriebwagen, der für den "+
	"innerdeutschen Fernschnellzugverkehr zwischen wichtigen Großstädten "+
	"von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft (DRG) "+
	"konzipiert und von der DB im Jahre 1951 modernisiert worden war.\n"+
	"\n"+
	"Antrieb:    Dieselhydraul.\n"+
	"Leistung:   2 x 380 PS\n"+
	"           (2 x 280 kW)\n"+
	"Maxgeschw.: 160 kmh (90 mph)\n"+
	"Masse:      93500 kg\n"+
	"Sitzplätze: 76 + 4\n"+
	"            (Erfrischungsr.)\n"+
	"Motor:      Maybach\n"+
	"Lieferjahr: 1935, Umbau 1951"
	)
    	EngineOperatingProcedures (
    	"So setzen Sie den Zug in Bewegung\n"+
	"1.	Drücken Sie die W-TASTE, um den Richtungshebel in die Position Vorwärts zu bringen.\n"+
	"2.	Drücken Sie die Ö-TASTE, um die Zugbremsen zu lösen.\n"+
	"3.	Drücken Sie die Ü-TASTE, um die Lokbremse zu lösen.\n"+
	"4.	Drücken Sie die D-TASTE, um den Regler von der Position Leerlauf in Kerbe 1 zu bewegen.\n"+
	"5.	Erhöhen Sie die Leistung (D-TASTE) Kerbe für Kerbe, bis der Zug die gewünschte Geschwindigkeit erreicht hat.\n\n"+
	"So bremsen Sie den Zug ab\n"+
	"1.	Drücken Sie die A-Taste, um den Regler in eine niedrigere Einstellung zu bewegen.\n"+
	"2.	Setzen Sie die Bremsen ein, wenn Sie noch weiter abbremsen möchten.\n\n"+
	"So bedienen Sie die Betriebsbremsen\n"+
	"1.	Drücken Sie die A-TASTE, um den Regler in die Position Leerlauf zu bewegen.\n"+
	"2.	Warten Sie zehn Sekunden, und drücken Sie dann die .-TASTE (Punkt), um den Hebel für die Betriebsbremse aus der Position Aus in die Position Leerlauf zu bewegen. Warten Sie einige Sekunden, bis der Bremskreislauf geschlossen ist, und drücken Sie die .-TASTE erneut, bis Sie die gewünschte Stufe für die Betriebsbremse (Stufen 1 bis 8) erreicht haben.\n\n"+
	"So lösen Sie die Betriebsbremsen\n"+
	"1. Drücken Sie die D-TASTE, um den Regler in Richtung Leerlauf zu bewegen.\n\n"+
	"So bedienen Sie die Zugbremsen\n"+
	"1.	Drücken Sie die Ä-TASTE, um die Zugbremse zu ziehen.\n\n"+
	"So lösen Sie die Zugbremsen auf der Lokomotive getrennt\n"+
	"1. Drücken Sie --TASTE (MINUS).\n\n"+
	"So lösen Sie die Zugbremsen\n"+
	"1. Drücken Sie die Ö-TASTE, um die Zugbremsen zu lösen.\n\n"+
	"So betätigen Sie die Lokbremse\n"+
	"1.	Drücken Sie die +-TASTE (Pluszeichen), um die Lokbremse anzuziehen.\n\n"+
	"So lösen Sie die Lokbremse\n"+
	"1. Drücken Sie die Ü-TASTE, um die Lokbremse zu lösen.\n\n"+
	"So lösen Sie die Notbremse aus\n"+
	"1.	Drücken Sie die A-TASTE, um den Regler in die Position Leerlauf zu stellen.\n"+
	"2.	Drücken Sie die RÜCKTASTE, um die Notbremsung auszulösen.\n\n"+
	"So fahren Sie rückwärts\n"+
	"1.	Halten Sie den Zug vollständig an.\n"+
	"2.	Drücken Sie die S-TASTE, um den Richtungshebel in die Position Rückwärts zu stellen.\n"+
	"3.	Lösen Sie die Bremsen.\n"+
	"4.	Schieben Sie den Regler langsam nach vorne (D-TASTE).\n\n"+
	"So kuppeln Sie an einen Waggon oder eine Lokomotive an\n"+
	"1. Fahren Sie sehr langsam an die Einheit heran, mit etwa 2 km/h.\n"+
	"TIPP: Für die Kupplungsansicht drücken Sie die 6-Taste.\n"+
	"2. Drücken Sie F9, um das Zugbedienungsfenster zu öffnen.\n"+
	"3. Wenn das Symbol für die angekuppelte Einheit rot angezeigt wird, ist die Handbremse gezogen. Doppelklicken Sie auf den Waggon, um die Handbremse zu lösen.\n"+
	"4. Schließen Sie das Zugbedienungsfenster.\n\n"+
	"So kuppeln Sie von einem Waggon oder einer Lokomotive ab\n"+
	"1. Drücken Sie F9, um das Zugbedienungsfenster zu öffnen.\n"+
	"2. Doppelklicken Sie auf eine Einheit in dem Bereich des Zuges, den Sie von der Lokomotive abkuppeln möchten, um die Handbremse zu ziehen.\n"+
	"3. Doppelklicken Sie auf die Kupplung zwischen den Einheiten, die Sie vom Rest des Zuges abkuppeln möchten.\n"+
	"4. Schließen Sie das Fenster Zugbedienung."
    	) 
)

