Set mit 4 Loks der BR01 der Deutschen Reichsbahn (DDR) Epoche IV inkl. eigenem Cab und Sound. 

Alle 4 Loks tragen EDV-gerechte Nummernschilder und sind teilweise echte "Exoten" ihrer Baureihe.

Enthalten:

01 2016-2	Bw Berlin Ostbahnhof	Windleitbleche der BR 44, Rahmen umgebaut, 1000mm Voraufräder,
					großer Ausgleichshebel und Bremse an der Schleppachse

01 2048-5       Bw Rostock  		gekürzte Windleitbleche, Aufsatz auf dem Sanddom

01 2137-6	Bw Dresden Altstadt	Aufsatz auf dem Sanddom, ansonsten eine "normale" 01

01 2165-7	Bw Berlin Ostbahnhof	Eckventil-Druckausgleicher auf den Schieberkästen,
					gekürzte Windleitbleche der BR 44

	
			
Unbedingt beachten:

Das Set ist Freeware.

Die Zip-Datei DR_BR01_Set.zip darf nicht verändert werden.

Sie darf aber jederzeit KOSTENLOS weitergegeben werden.

Wer meint, für die Weitergabe des Modells Geld verlangen zu müssen darf sich über rechtliche Konsequenzen freuen.

Die Modelle unterliegen dem Urheberrechtsschutz. Die Veränderung und Weitergabe einzelner Dateien bedürfen
meiner vorherigen ausdrücklichen Genehmigung.


Für die Funktion und eventuell entstehende Schäden an Hard- und Software übernehme 
ich keinerlei Haftung.


Besonderen Dank an:

- TIGERisBACK für den Sound

- 232Fan für das Cab und an ET426 für die Vorlage-Fotos

- Norgrimm und Gabberspatz für die Fotos dieser "Exoten"


---------------------------------------------------------------------------------------

Installationshinweise:

- Voraussetzung:   Standard-Installation von MSTS
  
- entpacke die zip-Datei in den Trainset-Ordner des TS

- Sound wird nicht benötigt. Das Modell hat einen eigenen Sound.
  
- Cabview wird nicht benötigt. Das Modell hat einen eigenen Führerstand

- die Dateien aus dem Ordner "consists" ( DR_01_2016.con, DR_01_2048.con, DR_01_2137.con, DR_01_2165.con ) 
  in das CONSIST-Verzeichnis des Train Simulators kopieren.

Damit sind die Loks fahrbereit.

---------------------------------------------------------------------------------------


Hinweise zum Cabview:

Die Manometer für Kesseldruck, Schieberkastendruck und Bremsleitungsdruck zeigen die genauen Werte an.
Beim Manometer für Bremszylinder- und Hauptluftbehälterdruck sowie beim Tacho war es auf Grund der
Perspektive nicht möglich den genauen Druck anzuzeigen, sie zeigen aber weitestgehend fast richtige Werte an.

Die Schaugläser des Kesselwasserstandes reichen von einem Wasserstand ( im HUD ) von 0.26 ( Schauglas vollständig leer )
bis 1.04 ( Schauglas vollständig gefüllt ).

Für Selbstheizer ist ganz links über dem Heizungsdruckmanometer ein unsichtbarer mit der Maus bedienbarer
Hilfsbläser angebracht, da man diesen nach dem Speichern einer Aufgabe nicht mehr ordnungsgemäß mit der
Tastatur bedienen kann !

---------------------------------------------------------------------------------------


Für Fortgeschrittene:  Aufgaben-Ersteller etc.

BITTE IM TS-EDITOR NICHT WUNDERN; DIE LOKS Sind IN ZWEI TEILE AUFGETEILT UND NUR IM TS SELBST ALS GANZES ZU SEHEN.
IM EDITOR ERSCHEINT NUR DAS FAHRGESTELL DER LOK !!!!

- DR_01_2016, DR_01_2048, DR_01_2137 und DR_01_2165 sind die Spielerloks.

- Wird die Lok als Schiebelok oder in Doppeltraktion verwendet, dann bitte die loks mit der Endung "_DT"
  verwenden. Sie haben spezielle Soundeigenschaften. Dies ist aber nur bei starken Rechnern zu empfehlen,
  da die Lokomotiven aufgrund der vielen Details sehr anspruchsvoll gegenüber der Hardware sind.

- Für den Einsatz als Verkehrslok bitte die Loks mit der Endung "_VK" verwenden.
  Bei ihnen sind die Radanimationen angepasst und sie haben ebenfalls spezielle Soundeigenschaften.


---------------------------------------------------------------------------------------

Hinweis für das "Fahrpersonal":

- Die Lok ist für eine Geschwindigkeit von 130 Km/h zugelassen. Die 01 2048 darf nur 120 fahren!


Bei Fragen und Problemen E-Mail an:    ms240577@aol.com

Viel Spass mit der Lok 

Stoney

