SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( DR_03_2150
	Type ( Engine)
	WagonShape ( DR_03_2150.s)
	FreightAnim ( DR_03_2150_Details.s 1 1)
	Size ( 3.08m 4.57m 14.85m)
	CentreOfGravity ( 0m 1.7m 0m)
	Mass ( 100.3t)
	InertiaTensor (
		Box ( 3.08m 4.57m 14.85m)
	)
	Coupling (
		Type ( Chain)
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m)
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s)
			Break ( 9.1e7N 9.1e7N)
			r0 ( 10cm 20cm)
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 1)
		Velocity ( 0.1m/s)
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m)
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s)
			r0 ( 10cm 30cm)
		)
		Centre ( 0.5)
		Radius ( 1)
		Angle ( 0.5deg)
	)
	Adheasion ( 0.2 0.59 0.17 0)
	DerailRailHeight ( 4cm)
	DerailRailForce ( 7.5*123t)
	DerailBufferForce ( 1000kN)
	WheelRadius ( 0.5m)
	NumWheels ( 1)
	Friction ( 14448.8N/m/s -0.10 6.0mph 12.42N/m/s 1.887 5.1N/rad/s 1 -1rad/s 0 1)
	MaxBrakeForce ( 123kN)
	BrakeEquipmentType ( "Triple_valve, Auxilary_reservoir")
	BrakeSystemType ( Air_single_pipe)
	TripleValveRatio ( 2.5)
	MaxReleaseRate ( 30)
	MaxApplicationRate ( 30)
	MaxAuxilaryChargingRate ( 116)
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce ( 54)
	Sound ( "03Eng.sms" )
	Inside (
		PassengerCabinFile ( DR_03_2150.s)
		PassengerCabinHeadPos ( -1.55 3.3 -7.15)
		RotationLimit ( 90 360 0)
		StartDirection ( 0 0 0)
	)
	Lights ( 12
		Light (
			comment ( Sphere of light)
			Type ( 1)
			Conditions (
				Headlight ( 0)
				Unit ( 2)
			)
			Cycle ( 0)
			FadeIn ( 0.5)
			FadeOut ( 0.5)
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0)
					LightColour ( ffffffd5)
					Position ( 0.0 2 7)
					Transition ( 0)
					Radius ( 45.0)
					Angle ( 15.0)
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( Head light center dim)
			Type ( 0)
			Conditions (
				Headlight ( 0)
				Unit ( 2)
				Control ( 0)
				Service ( 0)
				TimeOfDay ( 0)
				Weather ( 0)
				Coupling ( 0)
			)
			FadeIn ( 0.5)
			FadeOut ( 0.5)
			Cycle ( 0)
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0)
					LightColour ( cdffffd5)
					Position ( 0.0 3.7 6.35)
					Azimuth ( 0.0 0.0 5.0)
					Transition ( 0)
					Radius ( 0.8)
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( Head light right dim)
			Type ( 0)
			Conditions (
				Headlight ( 0)
				Unit ( 2)
				Control ( 0)
				Service ( 0)
				TimeOfDay ( 0)
				Weather ( 0)
				Coupling ( 0)
			)
			FadeIn ( 0.5)
			FadeOut ( 0.5)
			Cycle ( 0)
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0)
					LightColour ( cdffffd5)
					Position ( 0.845 1.492 6.95)
					Azimuth ( 0.0 0.0 5.0)
					Transition ( 0)
					Radius ( 0.8)
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( Head light left dim)
			Type ( 0)
			Conditions (
				Headlight ( 0)
				Unit ( 2)
				Control ( 0)
				Service ( 0)
				TimeOfDay ( 0)
				Weather ( 0)
				Coupling ( 0)
			)
			FadeIn ( 0.5)
			FadeOut ( 0.5)
			Cycle ( 0)
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0)
					LightColour ( cdffffd5)
					Position ( -0.845 1.492 6.95)
					Azimuth ( 0.0 -5.0 5.0)
					Transition ( 0)
					Radius ( 0.8)
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( Triebwerksbeleuchtung links vorn)
			Type ( 0)
			Conditions (
				Headlight ( 4)
				Unit ( 2)
				Control ( 0)
				Service ( 0)
				TimeOfDay ( 0)
				Weather ( 0)
				Coupling ( 0)
			)
			FadeIn ( 0.5)
			FadeOut ( 0.5)
			Cycle ( 0)
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0)
					LightColour ( cdffe490)
					Position ( -1.45 2.042 2.70)
					Azimuth ( -90.0 -45.0 -135.0)
					Transition ( 0)
					Radius ( 0.3)
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( Triebwerksbeleuchtung links mitte)
			Type ( 0)
			Conditions (
				Headlight ( 4)
				Unit ( 2)
				Control ( 0)
				Service ( 0)
				TimeOfDay ( 0)
				Weather ( 0)
				Coupling ( 0)
			)
			FadeIn ( 0.5)
			FadeOut ( 0.5)
			Cycle ( 0)
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0)
					LightColour ( cdffe490)
					Position ( -1.45 1.742 0.78)
					Azimuth ( -90.0 -45.0 -135.0)
					Transition ( 0)
					Radius ( 0.3)
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( Triebwerksbeleuchtung links hinten)
			Type ( 0)
			Conditions (
				Headlight ( 4)
				Unit ( 2)
				Control ( 0)
				Service ( 0)
				TimeOfDay ( 0)
				Weather ( 0)
				Coupling ( 0)
			)
			FadeIn ( 0.5)
			FadeOut ( 0.5)
			Cycle ( 0)
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0)
					LightColour ( cdffe490)
					Position ( -1.45 2.042 -0.98)
					Azimuth ( -90.0 -45.0 -135.0)
					Transition ( 0)
					Radius ( 0.3)
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( Triebwerksbeleuchtung rechts vorn)
			Type ( 0)
			Conditions (
				Headlight ( 4)
				Unit ( 2)
				Control ( 0)
				Service ( 0)
				TimeOfDay ( 0)
				Weather ( 0)
				Coupling ( 0)
			)
			FadeIn ( 0.5)
			FadeOut ( 0.5)
			Cycle ( 0)
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0)
					LightColour ( cdffe490)
					Position ( 1.45 2.042 2.70)
					Azimuth ( 90.0 135.0 45.0)
					Transition ( 0)
					Radius ( 0.3w)
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( Triebwerksbeleuchtung rechts mitte)
			Type ( 0)
			Conditions (
				Headlight ( 4)
				Unit ( 2)
				Control ( 0)
				Service ( 0)
				TimeOfDay ( 0)
				Weather ( 0)
				Coupling ( 0)
			)
			FadeIn ( 0.5)
			FadeOut ( 0.5)
			Cycle ( 0)
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0)
					LightColour ( cdffe490)
					Position ( 1.45 1.742 0.78)
					Azimuth ( 90.0 135.0 45.0)
					Transition ( 0)
					Radius ( 0.3)
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( Triebwerksbeleuchtung rechts hinten)
			Type ( 0)
			Conditions (
				Headlight ( 4)
				Unit ( 2)
				Control ( 0)
				Service ( 0)
				TimeOfDay ( 0)
				Weather ( 0)
				Coupling ( 0)
			)
			FadeIn ( 0.5)
			FadeOut ( 0.5)
			Cycle ( 0)
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0)
					LightColour ( cdffe490)
					Position ( 1.45 2.042 -0.98)
					Azimuth ( 90.0 135.0 45.0)
					Transition ( 0)
					Radius ( 0.3)
				)
			)
		)
	)
)

Engine ( DR_03_2150
	Effects (
		SteamSpecialEffects (
			comment ( the format of these little blocks is as follow:

				offset.x offset.y offset.z
				normal.x normal.y normal.z
				width in metres

				defining the offset from the shape pivot point
				where steam / smoke should appear, the direction
				it should go and the width of the nozzle)
			WhistleFX ( 0.804 3.87 0.31 0 1 0 0.25)
			SafetyValvesFX ( 0 4.13 -1.866 0 1 0 0.15)
			StackFX ( 0 4.45 4.554 0 1 0 0.15)
			DrainpipeFX ( -1.5 1.0 -3.0 -0.4 -1 -0.2 0.05)
			CylindersFX ( -1.15 0.5 4.7 0 -1 0 0.1)
			CylindersFX ( 1.15 0.5 4.7 0 -1 0 0.1)
		)
	)
	Wagon ( DR_03_2150)
	Type ( Steam)
	Name ( "DR_03_2150_Bw_Görlitz")
	CabView ( BR03_120Kmh.cvf)
	HeadOut ( 1.565 3.35 -7.25)
	Sound ( "03Cab.sms" )
	MaxPower ( 1456kW)
	MaxForce ( 140kN)
	MaxVelocity ( 130kmh)
	IsTenderRequired ( 1)
	WheelRadius ( 0.95m)
	Sanding ( 1e9mph)
	NumWheels ( 1)
	BoilerLength ( 6.8m)
	BoilerVolume ( "15.5* (m^3)")
	BoilerEffectivity ( 1.18)
	DraftingEffect ( 0.88)
	BoilerResponsiveness ( 1)
	CoalBurnage ( 2.7lb/hp/h)
	MaxBoilerOutput ( 31770lb/h)
	NumCylinders ( 2)
	CylinderStroke ( 66cm)
	CylinderDiameter ( 57cm)
	CylinderVolume ( "336661* (cm^3)")
	CylinderEffectivity ( 1.22)
	InjectorSizes ( 12mm 12mm)
	ExhaustLimit ( 30000lb/h)
	PrimingFactor ( 0.5)
	SteamMinPrimingLevel ( 0.92)
	BlastExponent ( 0.7)
	MaxBoilerPressure ( 16bar)
	MaxFireMass ( 2000lb)
	IdealFireMass ( 1000lb)
	MaxWaterMass ( 3400lb)
	ShovelCoalMass ( 2lb)
	SmokeCombustion ( 1)
	MaxTenderCoalMass ( 22050lb)
	MaxTenderWaterMass ( 74970lb)
	comment ( 0 for live steam, 1 for exhaust steam)
	InjectorTypes ( 0 1)
	SuperHeater ( 1.23)
	SteamFiremanMaxPossibleFiringRate ( 6800)
	SteamGaugeGlassHeight ( 16)
	MaxSteamHeatingPressure ( 80)
	SafetyValvesSteamUsage ( 20000lb/h)
	SafetyValvePressureDifference ( 10)
	BasicSteamUsage ( 1800lb/h)
	BasicCoalUsage ( 700lb/h)
	InjectorLimits1 ( 30psi 0.3 1)
	InjectorLimits2 ( 30psi 0.3 1)
	CylinderCocksPowerEfficiency ( 0.7)
	SteamCylinderCocksOperation ( Manual)
	SteamSmallestCutoff ( 3)
	NumberOfDamperSteps ( 4)
	RegulatorValveType ( Twin_port)
	RegulatorSecondValveStartPosition ( 0.45)
	RegulatorPilotValveExponent ( 1.47)
	RegulatorSecondValveExponent ( 1.8)
	RegulatorPilotValveFullOpenning ( 0.45)
	RegulatorMainValveInitialOpenning ( 0.475)
	comment ( smoke & steam)
	SteamSmokeUnitsPerPoundOfFuel ( 1.5)
	SteamMaxSmokeUnitsReleaseRate ( 30)
	SteamBlowerEffectExponent ( 0.5)
	SteamBlowerEfficiencyExponent ( 1.1)
	comment ( lbs/h)
	SteamBlowerMaxSteamUsageRate ( 500)
	SteamBlowerMaxProportionOfBlastEffect ( 0.25)
	AirBrakesMainMinResAirPressure ( 0)
	AirBrakesMainMaxAirPressure ( 116)
	AirBrakesMainResVolume ( 28)
	AirBrakesCompressorRestartPressure ( 116)
	AirBrakesAirUsedPerPoundsOfBrakePipePressure ( 2.0)
	TrainBrakesControllerMinPressureReduction ( 1)
	TrainBrakesControllerMaxApplicationRate ( 10)
	TrainBrakesControllerMaxQuickReleaseRate ( 50)
	TrainBrakesControllerMaxReleaseRate ( 10)
	TrainBrakesControllerMinSystemPressure ( 0)
	TrainBrakesControllerMaxSystemPressure ( 73)
	TrainBrakesControllerFullServicePressureDrop ( 22)
	TrainBrakesControllerEmergencyApplicationRate ( 22)
	EngineBrakesControllerMinPressureReduction ( 1)
	EngineBrakesControllerMaxApplicationRate ( 5)
	EngineBrakesControllerMaxQuickReleaseRate ( 50)
	EngineBrakesControllerMaxReleaseRate ( 5)
	EngineBrakesControllerMinSystemPressure ( 0)
	EngineBrakesControllerMaxSystemPressure ( 73)
	EngineBrakesControllerFullServicePressureDrop ( 22)
	BrakesEngineBrakeType ( Air_single_pipe)
	BrakesTrainBrakeType ( Air_single_pipe)
	BrakesEngineControllers ( "Independent, Train")
	EngineControllers (
		Regulator ( 0 1 0.02 0
			NumNotches ( 0)
		)
		Cutoff ( -0.85 0.85 0.02 0
			NumNotches ( 0)
		)
		Brake_Engine ( 0 1 0.02 0
			NumNotches ( 5
				Notch ( 0 0 EngineBrakesControllerFullQuickReleaseStart)
				Notch ( 0.1 0 EngineBrakesControllerNeutralhandleOffStart)
				Notch ( 0.2 1 EngineBrakesControllerApplyStart)
				Notch ( 0.9 0 EngineBrakesControllerFullServiceStart)
				Notch ( 1.0 0 EngineBrakesControllerEmergencyStart)
			)
		)
		Brake_Train ( 0 1 0.02 0.3
			NumNotches ( 5
				Notch ( 0 0 TrainBrakesControllerReleaseStart)
				Notch ( 0.1 0 TrainBrakesControllerNeutralhandleOffStart)
				Notch ( 0.2 1 TrainBrakesControllerApplyStart)
				Notch ( 0.9 0 TrainBrakesControllerFullServiceStart)
				Notch ( 1.0 0 TrainBrakesControllerEmergencyStart)
			)
		)
		FireDoor ( 0 1 1 0
			NumNotches ( 0)
		)
		Blower ( 0 1 0.025 0.2
			NumNotches ( 0)
		)
		HeatingTap ( 0 1 0.1 0
			NumNotches ( 0)
		)
		Shovel ( 0 1 0.1 0
			NumNotches ( 0)
		)
		DampersFront ( 0 1 0.1 1
			NumNotches ( 0)
		)
		DampersBack ( 0 1 0.1 0
			NumNotches ( 0)
		)
		Injector1Water ( 0 1 0.1 1
			NumNotches ( 0)
		)
		Injector2Water ( 0 1 0.1 1
			NumNotches ( 0)
		)
		Injector1Steam ( 0 1 0)
		Injector2Steam ( 0 1 0)
		CylinderCocks ( 0 1 1)
		Sanding ( 0 1 0)
		Whistle ( 0 1 0)
		SmallEjectorOrCompressor ( 0 1 1)
		BellToggle ( 0 1 0)
		Headlights ( 0 1 0)
	)
	comment ( fire temp, fire mass, water mass, boiler pressure,
		tender_water_mass, tender_coal_mass,
		smoke_quantity, fire_condition, coal quality)
	EngineVariables ( 950 1050 2400 200 60200 17600 320 0.95 0.96)
	Description ( "03 2150-5 der DR, Bw Lutherstadt Wittenberg. Reko-Lok\n" + \n"+  \n"+ \n"+ Achsfolge: 2' C 1'\n"+ "max. v: 	120 km/h\n" + "Triebwerk: h2\n" + "D Treibrad: 2000	mm\n" + "D vorderes Laufrad: 1000	mm\n" + "D hinteres Laufrad: 1250 mm\n" + "Länge über Puffer: 23940 mm\n" + "Leistung: 1980 PS\n" + "Dienstgewicht: 100,3 t\n" + "Reibungslast: 54,3 t\n" + "max. Achslast: 18,2 t\n" + "Kesselüberdruck: 16 bar\n" + "Rostfläche: 3,97 m2\n" + "Verdampfungsheizfläche: 201,96 m2\n" + "Überhitzerheizfläche: 70,0 m2\n" + "D Zylinder: 570 mm\n" + "Kolbenhub: 660 mm\n" + "Baujahr : 1930
		)


	EngineOperatingProcedures (" So setzen Sie den Zug in Bewegung\n"+ "1. Drücken Sie mehrmals die W-TASTE, um den Richtungshebel ganz auf Vorwärts zu stellen.\n" + "2. Drücken Sie die Ö-TASTE, um die Zugbremsen zu lösen.\n" + "3. Drücken Sie die Ü-TASTE, um die Lokbremse zu lösen.\n" + "4. Drücken Sie die D-TASTE, um den Regler zu erhöhen.\n" + "5. Drücken Sie während des Beschleunigens die S-TASTE, um den Regler langsam zurückzunehmen. Stellen Sie den Regler dann so ein, dass die gewünschte Geschwindigkeit beibehalten wird.\n\n" + "So bremsen Sie den Zug ab\n" + "1. Drücken Sie die A-TASTE, um den Regler in eine niedrigere Position zu stellen.\n" + "2. Setzen Sie die Bremsen ein, wenn Sie noch weiter abbremsen möchten.\n\n" + "So bedienen Sie die Zugbremsen\n" + "1. Drücken Sie die Ä-TASTE, um die Zugbremse zu ziehen.\n\n" + "So lösen Sie die Zugbremsen\n" + "1. Drücken Sie die Ö-TASTE, um die Zugbremsen zu lösen.\n\n" + "So betätigen Sie die Lokbremse\n" + "1. Drücken Sie die +-TASTE (Pluszeichen), um die Lokbremse anzuziehen.\n\n" + "So lösen Sie die Lokbremse\n" + "1. Drücken Sie die Ü-TASTE, um die Lokbremse zu lösen.\n\n" + "So fahren Sie rückwärts\n" + "1. Halten Sie den Zug vollständig an.\n" + "2. Drücken Sie mehrmals die S-TASTE, um den Richtungshebel ganz auf Rückwärts zu stellen.\n" + "3. Drücken Sie die Ö-TASTE, um die Bremsen zu lösen.\n" + "4. Schieben Sie den Regler langsam nach vorne (D-TASTE).\n\n" + "So lassen Sie Fahrgäste ein- und aussteigen\n" + "1. Halten Sie an einem Bahnhof an.\n" + "2. Drücken Sie die EINGABETASTE.\n" + "3. Warten Sie auf die \" permission to depart\" Signalpfeife.\n"+ "TIPP: Verwenden Sie die Lokführerinformation 'Nächster Halt' (F10), um das Ein- und Aussteigen zu überwachen.\n\n" + "So kuppeln Sie an einen Waggon oder eine Lokomotive an\n" + "1. Fahren Sie sehr langsam an die Einheit heran, mit etwa 4 km/h.\n" + "TIPP: Drücken Sie die 6-TASTE, um in die Kupplungsansicht zu wechseln.\n" + "2. Drücken Sie F9, um das Zugbedienungsfenster zu öffnen.\n" + "3. Wenn das Symbol für die angekuppelte Einheit rot angezeigt wird, ist die Handbremse gezogen. Doppelklicken Sie auf den Waggon, um die Handbremse zu lösen.\n" + "4. Schließen Sie das Zugbedienungsfenster.\n\n" + "So kuppeln Sie von einem Waggon oder einer Lokomotive ab\n" + "1. Drücken Sie F9, um das Zugbedienungsfenster zu öffnen.\n" + "2. Doppelklicken Sie auf eine Einheit in dem Bereich des Zuges, den Sie von der Lokomotive abkuppeln möchten, um die Handbremse zu ziehen.\n" + "3. Doppelklicken Sie auf die Kupplung zwischen den Einheiten, die Sie vom Rest des Zuges abkuppeln möchten.\n" + "4. Klicken Sie auf die grüne 'Kupplung' zwischen den Einheiten, die Sie abkuppeln möchten.\n" + "5. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Abkuppeln'.\n" + "6. Schließen Sie das Zugbedienungsfenster.\n\n" + "Befehle zum Befeuern (Computergesteuerter Heizer 'Aus' auf dem Bildschirm 'Optionen')\n" + "So füllen Sie Kohle in die Feuerbüchse nach\n" + "1. Drücken Sie die F-TASTE, um die Feuertür zu öffnen.\n" + "2. Drücken Sie die R-TASTE, um die Schaufelrate zu erhöhen.\n\n" + "So beenden Sie das Hinzufügen von Kohle\n" + "1. Drücken Sie UMSCHALT+R, um die Schaufelrate zu verringern.\n" + "2. Drücken Sie UMSCHALT+F, um die Feuertür zu schließen.\n" + "So bedienen Sie den Hilfsbläser\n\n" + "1. Drücken Sie die N-TASTE, um den Hilfsbläser zu verstärken.\n" + "2. Drücken Sie UMSCHALT+N, um den Hilfsbläser zu drosseln.\n\n" + "So bedienen Sie die Luftklappen\n" + "1. Drücken Sie die M-TASTE, um die Luftklappen zu öffnen.\n" + "2. Drücken Sie UMSCHALT+M, um die Luftklappen zu schließen.\n\n" + "So spritzen Sie Wasser in den Dampfkessel ein\n" + "1. Drücken die I-TASTE, um den Dampf für Dampfstrahlpumpe 1 einzuschalten.\n"
		+ ( Sie können auch die O-TASTE drücken, um den Dampf für die Dampfstrahlpumpe 2 einzuschalten.) \n"+ "2. Drücken Sie die K-TASTE, um die Wasserzufuhr für die Dampfstrahlpumpe 1 zu erhöhen.\n"
		+ ( Drücken Sie die L-TASTE, um die Wasserzufuhr für die Dampfstrahlpumpe 2 zu erhöhen.) \n\n"+ "So schalten Sie die Wassereinspritzung in den Dampfkessel ab\n" + "1. Drücken Sie die I-TASTE, um den Dampf für die Dampfstrahlpumpe 1 auszuschalten.\n" + "2. Drücken Sie die O-TASTE, um den Dampf für die Dampfstrahlpumpe 2 abzuschalten."
	)
)

