Set mit Loks der Baureihe 03 der Deutschen Reichsbahn (DDR) Bw Görlitz.

Enthalten sind:

-  03 002 , 03 095 , ,03 096 , 03 100 , 03 150 , 03 156 , 03 177 , 03 214 , 03 237 , 03 265 , 03 278 mit
EDV Nummern.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 					

Unbedingt beachten:

Das Modelle sind Freeware.

Die Zip-Datei DR_03_Bw_Görlitz.zip darf nicht verändert werden.

Sie darf aber jederzeit KOSTENLOS weitergegeben werden. 
Eine Veröffentlichung auf anderen Webseiten ist NICHT erwünscht. 

Wer meint, für die Weitergabe des Modells Geld verlangen zu müssen darf sich über rechtliche Konsequenzen freuen.

Das Modell unterliegt dem Urheberrechtsschutz. Die Veränderung und Weitergabe einzelner Dateien bedürfen
meiner vorherigen ausdrücklichen Genehmigung.


Für die Funktion und eventuell entstehende Schäden an Hard- und Software übernehme 
ich keinerlei Haftung. 



Credits:

Dank an Stoney für die Genehmigung zum Veröffentlichen und Wilhelm für das Cab 50SSR,was ich umarbeiten und zum Download anbieten darf.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Installationshinweise:

- Voraussetzung:   Standard-Installation von MSTS
  
- entpacke die zip-Datei in den Trainset-Ordner des TS

- Sound wird benötigt,beim Train Sim Werk aus dem Paket DR_BR 23.10 oder 03 zu entnehmen.Im Sound Ordner die ENG,Cab,DT.sms in 03ENG/CAB/ENGDT.sms umbenennen.
  
- Cabview wird nicht benötigt. Das Modell hat ein eigenes Cab.



Damit ist die Lok fahrbereit.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACHTUNG!!!!

Die Lok wurde 2-teilig gebaut und ist nur im TS selbst als Ganzes sichtbar. Also nicht wundern wenn im Editor
nur ein Teil der Lok zu sehen ist, das hat seine Richtigkeit!!!

Beim Einsatz als Verkehrsloks bitte die Loks mit der Endung "_VK" benutzen, 
diese haben speziell angepasste Animationen und Soundeigenschaften. Allerdings rate ich
aufgrund der immensen Polygonzahl und der damit verbundenen Anforderungen an die Hardware 
davon ab.

Bei Verwendung als Schub- bzw. 2. Vorspannlok bitte die Loks mit der Endung "_DT" benutzen, 
sie haben spezielle Soundeigenschaften.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis für das "Fahrpersonal":

- Die Lok ist für eine Geschwindigkeit von 130 bzw. 120Km/h zugelassen.

- Das Original der 03 hatte eine ausgeprägte Schleuderneigung, diese ist auch im Modell realisiert.
  Also vorsichtig mit dem Regler arbeiten ;-)

- Der Reibungswiderstand der Lager wurde ebenfalls realisiert, der Regler muss bei dieser Lok deutlich 
  weiter geöffnet werden, bis sie sich in Bewegung setzt. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bei Fragen und Problemen E-Mail an: Lokheizer64@gmx.de oder im Kunifuchsforum.

Viel Spass mit der Lok 

Wolle alias Heizer 03 1074
