Set mit 7 Loks der Baureihe 03 der Deutschen Reichsbahn (DDR).

Enthalten sind:

-  03 121         Bw Leipzig Hbf, Fahrwerk für 120 km/h, Altbaukessel mit geschweisstem Hinterkessel, 
                  Wagner-Bleche, Mischvorwärmer

-  03 195	  Bw Frankfurt/Oder, Fahrwerk für 130 km/h, Altbaukessel, Wagner-Bleche, Messing-Lok-Nummern 

-  03 202	  Bw Pasewalk, Fahrwerk für 130 km/h, Altbaukessel, Witte-Bleche

-  03 2142-2	  Bw Magdeburg, Fahrwerk für 120 km/h, Nachbaukessel, Mischvorwärmer

-  03 2157-0      Bw Halberstadt, Fahrwerk für 120 km/h, Reko-Kessel

-  03 2204-0      Bw Cottbus, Fahrwerk für 130 km/h, Altbaukessel mit geschweisstem Hinterkessel, 
                  Witte-Bleche, Mischvorwärmer

-  03 2237-0	  Bw Görlitz, Fahrwerk für 130 km/h, Reko-Kessel

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 					

Unbedingt beachten:

Das Modell ist Freeware.

Die Zip-Datei DR_BR03_Set.zip darf nicht verändert werden.

Sie darf aber jederzeit KOSTENLOS weitergegeben werden. 
Eine Veröffentlichung auf anderen Webseiten ist NICHT erwünscht. 

Wer meint, für die Weitergabe des Modells Geld verlangen zu müssen darf sich über rechtliche Konsequenzen freuen.

Das Modell unterliegt dem Urheberrechtsschutz. Die Veränderung und Weitergabe einzelner Dateien bedürfen
meiner vorherigen ausdrücklichen Genehmigung.


Für die Funktion und eventuell entstehende Schäden an Hard- und Software übernehme 
ich keinerlei Haftung. 

!!!Die Lok ist aufgrund des Detailreichtums sehr fordernd für die
Hardware. Ich empfehle einen PC mit mindestens 2 GHz und 512 MB RAM. Auf schwächeren 
Systemen (meins ist ebenfalls schwächer) kann es in verkehrsreicheren und komplexen
Aufgaben zu Abstürzen kommen.!!!


Credits:

- 232Fan:       Realisierung der Fahreigenschaften der 03, Cabview

- TigerIsBack:  Sound

- Gabberspatz:  Grundmodell Tender 2'2'T34, Texturen der Fahrwerke der Tender 2'2'T34 und 2'2'T32, Fotos der Loks

- Norgrimm, Loco-Michel, Marco_M, JML: Zahlreiche Infos, die den Bau ermöglicht haben


VIELEN DANK EUCH ALLEN!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Installationshinweise:

- Voraussetzung:   Standard-Installation von MSTS
  
- entpacke die zip-Datei in den Trainset-Ordner des TS

- Sound wird nicht benötigt. Das Modell hat einen eigenen Sound.
  
- Cabview wird nicht benötigt. Das Modell hat ein eigenes Cab.

- die Dateien aus dem Ordner "CONSISTS" in das CONSIST-Verzeichnis des MSTS kopieren.

Damit ist die Lok fahrbereit.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACHTUNG!!!!

Die Lok wurde 2-teilig gebaut und ist nur im TS selbst als Ganzes sichtbar. Also nicht wundern wenn im Editor
nur ein Teil der Lok zu sehen ist, das hat seine Richtigkeit!!!

Beim Einsatz als Verkehrsloks bitte die Loks mit der Endung "_VK" benutzen, 
diese haben speziell angepasste Animationen und Soundeigenschaften. Allerdings rate ich
aufgrund der immensen Polygonzahl und der damit verbundenen Anforderungen an die Hardware 
davon ab.

Bei Verwendung als Schub- bzw. 2. Vorspannlok bitte die Loks mit der Endung "_DT" benutzen, 
sie haben spezielle Soundeigenschaften.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis für das "Fahrpersonal":

- Die Lok ist für eine Geschwindigkeit von 130 bzw. 120Km/h zugelassen.

- Das Original der 03 hatte eine ausgeprägte Schleuderneigung, diese ist auch im Modell realisiert.
  Also vorsichtig mit dem Regler arbeiten ;-)

- Der Reibungswiderstand der Lager wurde ebenfalls realisiert, der Regler muss bei dieser Lok deutlich 
  weiter geöffnet werden, bis sie sich in Bewegung setzt. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bei Fragen und Problemen E-Mail an:    ms240577@aol.com

Viel Spass mit der Lok 

Stoney

