Set mit 5 Loks der BR41 der Deutschen Reichsbahn (DDR) Epoche III inkl. eigenem Sound 	

Versionen 3.0 mit Albaukessel (41 265), Nachbaukessel (41 256) von 1957 und Reko-Kessel (41 185, 41 1147-2 und 41 1185-2 (Museumslok))

Tendertypen 2'2'T32 (Altbaukessel) und 2'2'T34 (Nachbau- und Reko-Kessel)					

Unbedingt beachten:

AUFGRUND DER HOHEN POLYGONZAHL NUR AUF STÄRKEREN RECHNERN FAHREN: MINDESTENS 1,5 GHz!!! 
Getestet auf Athlon 1,53 GHz, 768 MB DDR-RAM, GeForce 6600LE 128 MB 

Das Set ist Freeware.

Die Zip-Datei DR_BR41_Set.zip darf nicht verändert werden.

Sie darf aber jederzeit KOSTENLOS weitergegeben bzw auf Webseiten zum Download bereitgestellt werden.
Darüber besteht jedoch mir gegenüber eine Informationpflicht seitens des Uploaders. 
Wer meint, für die Weitergabe des Modells Geld verlangen zu müssen darf sich über rechtliche Konsequenzen freuen.

Die Modelle unterliegen dem Urheberrechtsschutz. Die Veränderung und Weitergabe einzelner Dateien bedürfen
meiner vorherigen ausdrücklichen Genehmigung.


Für die Funktion und eventuell entstehende Schäden an Hard- und Software übernehme 
ich keinerlei Haftung.


---------------------------------------------------------------------------------------

Installationshinweise:

- Voraussetzung:   Standard-Installation von MSTS
  
- entpacke die zip-Datei in den Trainset-Ordner des TS

- Sound wird nicht benötigt. Das Modell hat einen eigenen Sound.
  
- ein Cabview wird benötigt, die Modelle sind vorbereitet für den Einsatz des "Einheitscab" 
  von Wolf Grond.

  Dies kann bei the-train.de herunterladen werden. ACHTUNG! Es ist darauf zu achten, dass die Version 2.0 des Cabs 
  verwendet wird.
  Weitere Hinweise stehen in der zum Cab gehörigen LiesMich.txt.

- die Dateien aus dem Ordner "consists" ( DR_41_185.con, DR_41_256.con, DR_41_265.con, DR_41_1147.con und DR_41_1185.con ) in das 
  CONSIST-Verzeichnis kopieren.

Damit sind die Loks fahrbereit.

ACHTUNG!!! Zugverbände, die mit den ersten Versionen der Loks erstellt wurden, müssen erst im Editor geändert werden.
Da der Lok-Ordner nun anders heisst, funktionieren die bereits erstellten Zugverbände 
nach dem Löschen der Version 1 nicht mehr!!!

---------------------------------------------------------------------------------------

Für Fortgeschrittene:  Aufgaben-Ersteller etc.

BITTE IM TS-EDITOR NICHT WUNDERN; DIE LOKS Sind IN ZWEI TEILE AUFGETEILT UND NUR IM TS SELBST ALS GANZES ZU SEHEN.
IM EDITOR ERSCHEINT NUR DAS FAHRGESTELL DER LOK !!!!

- DR_BR41_185, DR_BR41_256, DR_BR41_265, DR_41_1147 und DR_41_1185 sind die Spielerloks.

- Wird die Lok als Schiebelok oder in Doppeltraktion verwendet, dann bitte die Loks mit der Endung "_DT" verwenden.
  Sie haben spezielle Soundeigenschaften.

- Für den Einsatz (AUFGRUND DER HOHEN POLYGONZAHL NICHT ZU EMPFEHLEN!!! ACHTUNG ABSTÜRZE!!!) als Verkehrslok 
  bitte die Loks mit der Endung "_VK" verwenden.
  Bei ihnen sind die Radanimationen angepasst und sie haben ebenfalls spezielle Soundeigenschaften.


---------------------------------------------------------------------------------------

Hinweis für das "Fahrpersonal":

- Die Lok ist für eine Geschwindigkeit von 90 Km/h zugelassen.


Bei Fragen und Problemen E-Mail an:    ms240577@aol.com

Viel Spass mit der Lok 

Stoney

