Set mit Dampfloks der BR 86 der Deutschen Reichsbahn (DDR).

Enthalten:

86 053 , 86 141 , 86 337 , 86 555 mit EDV Schildern des Bw Zittau.



Unbedingt beachten:

Die Modelle sind Freeware.

Die Zip-Datei DR_86_Bw_Zittau.zip darf nicht verändert werden.

Sie darf aber jederzeit KOSTENLOS weitergegeben bzw auf Webseiten zum Download bereitgestellt werden.
Darüber besteht jedoch mir gegenüber eine Informationspflicht seitens des Uploaders. 

Wer meint, für die Weitergabe des Modells Geld verlangen zu müssen darf sich über rechtliche Konsequenzen 
sowie über ein Loch in seinem Geldbeutel im Umfang von 1000 Euro freuen.

Das Modell unterliegt dem Urheberrechtsschutz. Die Veränderung und Weitergabe einzelner Dateien bedürfen
meiner vorherigen ausdrücklichen Genehmigung.


Für die Funktion und eventuell entstehende Schäden an Hard- und Software übernehme ich keinerlei Haftung.

---------------------------------------------------------------------------------------

Credits:

Dank an Stoney für seine Erlaubnis,diese Loks zu veröffentlichen.


---------------------------------------------------------------------------------------

Installationshinweise:

- Voraussetzung:   Standard-Installation von MSTS
  
- entpacke die zip-Datei in den Trainset-Ordner des TS

- Sound und Cabview werden benötigt,aus dem "DR_BR86 Paket" vom Train Sim Werk kann beides entnommen und in den Lokordner eingefügt werden.
  

Damit sind die Loks fahrbereit.

---------------------------------------------------------------------------------------
ACHTUNG!!!!

Die Lok wurde 2-teilig gebaut und ist nur im TS selbst als Ganzes sichtbar. Also nicht wundern wenn im Editor
nur ein Teil der Lok zu sehen ist, das hat seine Richtigkeit!!!

Bei Einsatz in Doppeltraktion oder als Schublok bitte die Loks mit der Endung "_DT" verwenden. 
Sie haben spezielle Soundeigenschaften.

----------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis für das "Fahrpersonal":

- Die Lok ist für eine Geschwindigkeit von 80 Km/h zugelassen.

- Das Die "Spieler"-Loks haben auf beiden Seiten das 3-Licht-Spitzensignal weiss, damit sie auch rückwärts 
  vor Zügen eingesetzt werden kann. Die DT-Loks haben rotes Schlusslicht für den Einsatz als Schublok.

Bei Fragen und Problemen E-Mail an: Heizer64@gmx.de oder im Kunifuchsforum.

Viel Spass mit der Lok 

Wolle alias Heizer 03 1074

