Set mit 2 Dampfloks der BR 86 der Deutschen Reichsbahn (DDR).

Enthalten:

86 001      BW Aue  		 (Normalausführung)
86 868      BW Meiningen         (Übergangs-Kriegsausführung mit Scheibenlaufradsätzen und einem Führerhausseitenfenster)
			

Unbedingt beachten:

Das Modell ist Freeware.

Die Zip-Datei DR_BR86_Set.zip darf nicht verändert werden.

Sie darf aber jederzeit KOSTENLOS weitergegeben bzw auf Webseiten zum Download bereitgestellt werden.
Darüber besteht jedoch mir gegenüber eine Informationspflicht seitens des Uploaders. 

Wer meint, für die Weitergabe des Modells Geld verlangen zu müssen darf sich über rechtliche Konsequenzen 
sowie über ein Loch in seinem Geldbeutel im Umfang von 1000 Euro freuen.

Das Modell unterliegt dem Urheberrechtsschutz. Die Veränderung und Weitergabe einzelner Dateien bedürfen
meiner vorherigen ausdrücklichen Genehmigung.


Für die Funktion und eventuell entstehende Schäden an Hard- und Software übernehme ich keinerlei Haftung.

---------------------------------------------------------------------------------------

Credits:

- Cabview von Bernd K. Diehl ("BeeKay")

- Sound und Cabview-Anpassungen von Johann Riffel ("Kapitaen13")

Vielen Dank an BeeKay für die Erlaubnis, sein Cabview verwenden und an die Lok anpassen zu dürfen sowie an 
Jan Riffel für den Sound und seine Mühen mit den Cab-Anpassungen.


---------------------------------------------------------------------------------------

Installationshinweise:

- Voraussetzung:   Standard-Installation von MSTS
  
- entpacke die zip-Datei in den Trainset-Ordner des TS

- Sound wird nicht benötigt. Das Modell hat einen eigenen Sound.
  
- Cabview wird nicht benötigt. Das Modell besitzt ein eigenes Cab.

- die Dateien aus dem Ordner Consists in das CONSIST-Verzeichnis des TS verschieben.

Damit ist die Lok fahrbereit.

---------------------------------------------------------------------------------------
ACHTUNG!!!!

Die Lok wurde 2-teilig gebaut und ist nur im TS selbst als Ganzes sichtbar. Also nicht wundern wenn im Editor
nur ein Teil der Lok zu sehen ist, das hat seine Richtigkeit!!!

Bei Einsatz in Doppeltraktion oder als Schublok bitte die Loks mit der Endung "_DT" verwenden. 
Sie haben spezielle Soundeigenschaften.

----------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis für das "Fahrpersonal":

- Die Lok ist für eine Geschwindigkeit von 80 Km/h zugelassen.

- Das Die "Spieler"-Loks haben auf beiden Seiten das 3-Licht-Spitzensignal weiss, damit sie auch rückwärts 
  vor Zügen eingesetzt werden kann. Die DT-Loks haben rotes Schlusslicht für den Einsatz als Schublok.

Bei Fragen und Problemen E-Mail an:    ms240577@aol.com

Viel Spass mit der Lok 

Stoney

