Model CZ-ČDC 5557 491-7 Es
 
Es - jedná sa o otvorený vysokostenný vozeň bežnej stavby s plochou drevenou, 
prípadne kombinovanou (drevo, kov) podlahou s  bočnými vrátami a výklopnými čelami. 
Malé písmeno „s“ zasa hovorí, že je spôsobilý na rýchlosť do 100 km/h, čo úplne stačí 
aj pre maximálne traťové rýchlosti našich lokálok. Vozeň s hmotnosťou 13 ton a s rázvorom 6 m má 
cez nárazníky dĺžku rovných 10 m. Do jeho ložného objemu 36 m3 sa zmestí až 27 ton tovaru. Vozne 
sú určené najmä na prepravu voľne loženého sypkého materiálu či kusového tovaru, ktorý nevyžaduje 
krytie a ochranu pred poveternostnými vplyvmi.


Dĺžka vozňa:		10 m
Hmotnosť vozňa:	13 t
Ložná hmotnosť:	27 t
Max. rýchlosť:		100 km/h
Poznámka:		kombinovaná podlaha (drevo/kov), dvojité bočné dvere
Autor 3D modelu: kulica, Hekl338, Kank
skriňa: kulica; podvozky,šroubovka,hadice,prestavovače: Kank
ostatné úpravy: Hekl338  
Tvorba textúr, mapovanie textúr, optimalizácia poly, LOD: Hekl338
Fotodokumentácia: kulica    
Úprava .wag: Robo

!!!!!!! Model je freeware. Je  zakázané šíriť akékoľvek časti modelu, vrátane textúr do iných simulátorov alebo ponúkať ho v akýchkoľvek komerčných projektoch, či zverejňovať na iných weboch, výnimku určí autor(i) !!!!!!!
Dôležité upozornenie: Model je dovolené skinovať, ale po dokončení skinu pred zverejnením je potrebné ho zaslať na zhliadnutie autorovi -(om) !!!
Bez ich súhlasu nie je dovolené skin zverejniť!!!

Zverejnenie skinu bude výhradne na: 
http://modely-msts.cz

Autor skinu si ho môže po dohode zverejniť taktiež na svojom webe.
Model bol v MSTS testovaný pri zapnutí všetkých detailoch na full, vrátane všetkého tieňovania. 
Pre funkčnosť modelu je nevyhnutný MSTS Bin.
Model bol testovaný na verzii 1.8.052113 - http://mstsbin.uktrainsim.com/

Model obsahuje 8 stupňov LOD. 
Všetkým autorom patrí veľká vďaka za pomoc, pretože bez ktoréhokoľvek z nich by model nemohol vzniknúť.
Ostatným prajeme pekný zážitok z jazdy a veľa šťastných kilometrov.
Pripomienky a otázky: http://modely-msts.cz
		      admin@modely-msts.cz

Verzie:
cdc_Es_491 	- prázdny
cdc_Es_491_k 	- prázdny + koncovky
cdc_Es_491_u 	- uhlie
cdc_Es_491_u_k 	- uhlie + koncovky
cdc_Es_491_s 	- štrk
cdc_Es_491_s_k 	- štrk + koncovky
cdc_Es_491_r 	- repa
cdc_Es_491_r_k 	- repa + koncovky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Model CZ-ČDC 5557 491-7 Es
 

Length of wagon:	10 m
Mass:			13 t
Full mass:		27 t
Maximum speed:	100 km/h
Notice:		combined deal (wood/metal), double side doors

Author of 3D model: kulica, Hekl338, Kank    
Box: kulica; gears, tubes, coupling: Kank; edit: Hekl338
Mapping textures, optimalization poly, LOD: Hekl338   Hekl338@seznam.cz    
Photos for model: kulica
Editing .wag: Robo

!!!!!!! Model is freeware. It is forbidden to spread parts of model, include textures to other simulators or offer in some commercial projects, or publish on other websites, exceptions make author -(s) !!!!!!!
Important attention: Making of repaints is allowed, but after finishing paint before publish you must send it to author -(s) !!!
If you do not give permission from authors, it is forbidden to publish repaint!!

Publishing repaints will be only on this website: 
http://modely-msts.cz

Author of paint can publish it after arrangement on own website.
Model was tested in MSTS, all details was on full options, and all shadows were activated. For right using you need MSTS Bin. Model was tested on version 1.8.052113 - http://mstsbin.uktrainsim.com/

Model has 8 stages LOD. 
Thanks go to all authors because model can not be completed without any of these authors.
We wish beautiful experiences and many happy kilometres.

Suggestions and questions: http://modely-msts.cz
			   admin@modely-msts.cz


Versions:
cdc_Es_491 	- empty
cdc_Es_491_k 	- empty + tail lights
cdc_Es_491_u 	- carbon
cdc_Es_491_u_k 	- carbon + tail lights
cdc_Es_491_s 	- gravel
cdc_Es_491_s_k 	- gravel + tail lights
cdc_Es_491_r 	- beet
cdc_Es_491_r_k 	- beet + tail lights
 
