SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______
 
Wagon ( DR_Kohle
  Type ( Freight )
  Name ( "Eanos DR Kohle" )
  WagonShape ( DR_Kohle.S )
  Size ( 3.08m 3.355m 15.44m )
  CentreOfGravity ( 0m 1.7m 0m )
  Mass ( 90t )
  WheelRadius ( 0.46m )
  InertiaTensor ( Box ( 3.08m 3.355m 15.44m ) )
  Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
			Damping ( 2e6N/m/s 2e6N/m/s )
			Break ( 1.2e8N 5.2e8N )
			r0 ( 30cm 60cm )
		)
		Velocity ( 0.01m/s )
	)
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
			Damping ( 2e6N/m/s 2e6N/m/s )
			Break ( 1.2e8N 5.2e8N )
			r0 ( 30cm 60cm )
		)
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
			Damping ( 2e6N/m/s 2e6N/m/s )
			r0 ( 30cm 60cm )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
  Adheasion ( 0.1 0.4 2 0 )
  DerailRailHeight ( 10cm )
  DerailRailForce ( 90*2.5t )
  DerailBufferForce ( 900kN )
  NumWheels ( 0 )
  Friction (
    984.5N/m/s  -0.1  1.5mph  3.966N/m/s  1.748
    5.1N/rad/s  1  -1rad/s  0  1
  )
  
  Lights ( 2   
    Light (
    comment( Zadne prave )
      Type  ( 0 )
      Conditions (
        Unit ( 3 )
        Service ( 2 )
      )
      FadeIn ( 0.5 )
      FadeOut ( 0.5 )
      Cycle  ( 0 )
      States ( 1
        State (
          Duration ( 0.0 )
          LightColour ( ffff0000 )
          Position ( 0.59 1.46 -7.4 )
          Azimuth ( -180 -180 -180 )
          Transition ( 0 )
          Radius ( 0.6 )
        )
      )
    )
    Light (
    comment( Zadne lave )
      Type  ( 0 )
      Conditions (
        Unit ( 3 )
        Service ( 2 )
      )
      FadeIn ( 0.5 )
      FadeOut ( 0.5 )
      Cycle  ( 0 )
      States ( 1
        State (
          Duration ( 0.0 )
          LightColour ( ffff0000 )
          Position ( -0.59 1.46 -7.4 )
          Azimuth ( -180 -180 -180 )
          Transition ( 0 )
          Radius ( 0.6 )
        )
      )
    )
  )

  BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
  BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
  MaxBrakeForce( 90kN )

  MaxHandbrakeForce( 9kN )
  NumberOfHandbrakeLeverSteps( 10 )

  TripleValveRatio( 2.25 )
  MaxReleaseRate( 3.5 )
  MaxApplicationRate( 2.5 )
  MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
  EmergencyResCapacity( 5 )
  EmergencyResChargingRate( 5 )
  BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )

  Sound ( "../../common.snd/vozy/CDvuzNakl4n.sms" )
)