Wittenberger Dieseltriebzug				Erfurt, 17.06.2010

Repaint des Triebzuges zum Kunifuchs Werbetriebzug

Repaint von Sachsenlok

1. Vorwort
2. Hinweise
3. Die Kenndaten
4. Danksagung
5. Kontakt


1. Vorwort

Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie das Repaint des Kunifuchs Werbetriebzuges.
Dieses Repaint wurde mit der größten Sorgfalt erstellt und hat einige Zeit in Anspruch genommen.
Bitte beachten Sie, dass dieses Repaint keinem realem Vorbild entspricht und daher rein fiktiv ist.

2. Hinweise

- Aufgrund der Polygonreichen Modelle des Fahrzeuges ist ein etwas leistungsstärkerer Rechner nötig
- Es wird aus rechtlichen Gründen kein Motorsound mitgeliefert. Bei mir läuft mit dem Fahrzeug der DR BR 132 Sound von Hibu.
- Die Wagen und Triebköpfe sind vorbildfrei, damit also fiktiv. Es sind lediglich Werberepaints ohne ein Vorbild zu besitzen.
- Bitte benutzen sie für dieses Set den MSTS Bin Patch 1.7.051922 oder höher.

3. Kenndaten.

Ich habe die Motorkenndaten einem realen Vorbild angepasst.

Sie entsprechen in etwa der DR BR 142, der stärksten DDR Diesellokbaureihe.
Sind aber leicht modifiziert für den schweren Personenzugverkehr.

Leistung      		 :2940 kW
Anfahrzugkraft		 : 340 kN
Dauerzugkraft		 : 275 kN
Maximale Wagenzahl	 :  13
Höchstgeschwindigkeit	 : 140 km/h

4. Danksagung

Ich möcht mich bedanken bei

Spike		 	- Bereitstellung seiner Bndrzf 479 Steuerwagen
Hole			- Bereitstellung seiner Modernisierungswagen

ohne Sie wäre dieses Repaint nicht möglich geworden.

5. Kontakt

Ich bin wie folgt zu erreichen:

E-Mail:
sachsenlok@gmx.de

Messaging Progs.

ICQ: # 414681410
MSN: sachsenlok@hotmail.de (hier keine Mails hinschreiben)

und in den Foren von

TSSF.eu
Kunifuchs.de



© 2010 by sachsenlok

