SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( DB_EpIV_KW_RP_Leer_sv
  Type ( Freight )
  Name ( "DB_KW_RHEINPREUSSEN_oBrh_Leer_EpIV_Uerdingen_stark verschmutzt" )
  WagonShape ( DB_EpIV_KW_RP_sv.s )

  Size ( 3.1m 4.3m 12.1m )
  CentreOfGravity ( 0m 2.1m 0m )
  Mass ( 22.7t )
  WheelRadius ( 0.46m )
  InertiaTensor ( Box ( 3.1m 4.3m 12.10m ) )
  Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e7N/m/s )
			Break ( 1.1e8N 2.5e8N )
			r0 ( 30cm 60cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s )
	)
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e7N/m/s )
			Break ( 1.1e8N 2.5e8N )
			r0 ( 30cm 60cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s )
	)
  Adheasion ( 0.1 0.5 2 0 )
  DerailRailHeight ( 10cm )
  DerailRailForce ( 22.7*2.5t )
  DerailBufferForce ( 227kN )
  NumWheels ( 0 )
  Friction (
    422.6N/m/s  -0.1  1.8mph  4.289N/m/s  1.993
    5.1N/rad/s  1  -1rad/s  0  1
  )
  
  BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
  BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
  MaxBrakeForce( 23kN )

  MaxHandbrakeForce( 2kN )
  NumberOfHandbrakeLeverSteps( 10 )

  TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 0.7 )
	MaxApplicationRate( 0.4 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 2.5 )
        BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 55 )
        EmergencyResVolumeMultiplier ( 11 )
        EmergencyResCapacity( 0.88 )
	EmergencyResChargingRate( 1 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 73 ) 

  Sound ( "../../common.snd/Vozy/CDvuzNakl4n.sms" )
)