SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( HSB_997234-0_fr
comment ( definiert als Beladung auf Transportwagen von Fr. Linke )
	
	Type ( Freight )
	WagonShape ( HSB_997234_fr.s )

	Centre ( 0m 0m 0m )
	Mass ( 65.8t )
comment (	WheelRadius ( 0.275m ) )
	WheelRadius ( 1e10m ) 


comment (	Size  ( 2.628m 3.691m 12.057m )
		InertiaTensor ( Box( 2.628m 3.691m 13.057m ) ) )

	Size  ( 2.628m 3.691m 0.1m )
	CentreOfGravity ( 0m 1.7m 0.105m )
	InertiaTensor ( Box( 2.628m 3.691m 0.1m ) )

		Coupling (
		  Type ( Chain )
		  Spring (
		   Stiffness ( 1e7N/m 2e7N/m )
		   Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
		   Break ( 5.1e7N 5.1e7N )
		   r0 ( 10cm 20cm )
		  )
		  CouplingHasRigidConnection ( 1 )
 		  Velocity ( 0.1m/s )
		)

	Coupling (
		Type ( bar )
		Spring (
			Stiffness ( 1e7N/m 1e7N/m )
			Damping ( 1e7N/m/s 1e7N/m/s )
			Break ( 1e9N 1e9N )
			r0 ( 0cm 20cm )
		)
		 CouplingHasRigidConnection ( 1 )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 0.2m 1e9cm )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	
	Adheasion ( 0.16 0.4 2.0 0 )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 640kN )
	DerailBufferForce ( 480kN )	
	NumWheels ( 4 )

	Friction (
		100N/m/s		1		-1mph		0		1
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)
	
	BrakeEquipmentType ( "Handbrake, Graduate, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Handbrake" )
	BrakeSystemType ( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 27kN )

	MaxHandbrakeForce( 5kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 10 )

	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 4 )
	MaxApplicationRate( 8 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 4 )
	EmergencyResCapacity( 8 )
	EmergencyResChargingRate( 16 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 71 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 55 )
	
	Name ( "Ladung5 HSB 997234-0" )
    	)

