SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( RJ_ABmz_012
	Type ( Carriage )
	Name ( "RJ_ABmz_012" )
	WagonShape ( RJ_ABmz_012.s )
	Comment ( verze modelu: 1.0 , 15.1.2013 )
        Comment ( brzdy pro Openrails dle navodu od Josefa V. )  
	Size ( 2.91m 4.14m 26.29m )
	CentreOfGravity ( 0m 1.9m 0m )
	Mass ( 53t )
	WheelRadius ( 0.46m )
	InertiaTensor ( Box ( 2.91m 4.14m 26.29m ) )
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s )
			Break ( 1.1e8N 5e8N )
			r0 ( 30cm 60cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)

	Comment ( "Jizdni odpory a treni" )

Comment ( "Brzdy" )
Comment ( "Brzdovy system Knorr, kotouce, Bv.P: 56t" )
Comment ( "Rezim brzdeni P")
BrakeEquipmentType ( "Handbrake, Graduated_release_triple_valve, Auxilary_reservoir" )
BrakeSystemType ( "Air_single_pipe" )

MaxBrakeForce ( 68kN )
MaxHandbrakeForce ( 41kN )
NumberOfHandbrakeLeverSteps ( 10 )

TripleValveRatio ( 2.5 )
MaxReleaseRate ( 0.2bar/s )
MaxApplicationRate ( 0.45bar/s )
MaxAuxilaryChargingRate ( 1.013bar/s )
EmergencyResChargingRate ( 1.013bar/s )
BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce ( 3.8bar )
EmergencyResVolumeMultiplier ( 2.5 )
EmergencyResCapacity ( 120l )
BrakePipeVolume ( 22l )

ORTSBrakeShoeFriction (
0   0.420
8   0.346
16  0.306 
24  0.286 
32  0.272 
40  0.264 
48  0.258 
56  0.252 
64  0.246 
72  0.241 
80  0.236 
88  0.231 
96  0.228 
104 0.225 
112 0.223 
120 0.222 
128 0.222 
136 0.221 
144 0.220 
152 0.220 
160 0.220 
168 0.220 
176 0.220 
184 0.220 
192 0.220 
200 0.220
)

Comment ( "Jizdni odpory a treni" )
CentreOfGravity ( 0m 2.06m  0m )
ORTSTrackGauge ( 1m 435mm )
ORTSRigidWheelbase ( 2m 50mm )
ORTSUnbalancedSuperelevation ( 150mm )

ORTSBearingType ( Roller )
ORTSDavis_A ( 837.8 )
ORTSDavis_B ( 16.61 )
ORTSDavis_C ( 0.9041 )

	Lights ( 10
		Light	(
			comment( hrac normal predni pravé )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 2 )
				Service ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( ffff0000 )
					Position ( 0.893 2.090 13.074 )
					Azimuth ( 0.25 0.0 0.25 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.4 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( hrac normal predni levé )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 2 )
				Service ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( ffff0000 )
					Position ( -0.995 2.080 13.074 )
					Azimuth ( 0.25 0.0 0.25 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.4 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( hrac normal zadní pravé )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 3 )
				Service ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( ffff0000 )
					Position ( 0.935 2.13 -13.074 )
					Azimuth ( -155 180 -155 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.4 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( hrac normal zadní levé )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 3 )
				Service ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( ffff0000 )
					Position ( -0.934 2.13 -13.074 )
					Azimuth ( -155 180 -155 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.4 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( hrac otocene predni pravé )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 4 )
				Service ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( ffff0000 )
					Position ( 0.893 2.090 13.074 )
					Azimuth ( 0.25 0.0 0.25 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.4 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( hrac otocene predni levé )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 4 )
				Service ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( ffff0000 )
					Position ( -0.995 2.080 13.074 )
					Azimuth ( 0.25 0.0 0.25 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.4 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( hrac otocene zadní pravé )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 5 )
				Service ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( ffff0000 )
					Position ( 0.935 2.13 -13.074 )
					Azimuth ( -155 180 -155 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.4 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( hrac otocene zadní levé )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 5 )
				Service ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( ffff0000 )
					Position ( -0.934 2.13 -13.074 )
					Azimuth ( -155 180 -155 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.4 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( trf normal zadní pravé )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 3 )
				Service ( 2 )
				Control ( 1 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( ffff0000 )
					Position ( 0.935 2.13 -13.074 )
					Azimuth ( -155 180 -155 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.4 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( trf normal zadní levé )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 3 )
				Service ( 2 )
				Control ( 1 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( ffff0000 )
					Position ( -0.934 2.13 -13.074 )
					Azimuth ( -155 180 -155 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.4 )
				)
			)
		)
	)


  	Sound ( "..//..//common.snd//sndVozy//CDvuzOsVetr4nEx-OR.sms" )
PassengerCapacity  ( 56 )
)
